|  |
| --- |
| **屏東榮民總醫院****一級保養程序表** |
| 儀器名稱 |  | Infusion Pumps | Rent, Finance Or Buy On KWIPPED |
| 廠 牌 |  |
| 型 號 |  |
| 電源需求 | 電壓： V， 電流： A， 頻率： Hz |
| 審核單位 | 醫學工程組 |
| 執行單位 | 使用單位 |
| 制定日期 | 年 月 日，初版。 |
| 修定日期 | 年 月 日，第 版。 |
| 服務廠商 |  |
| 廠商電話 |  |
| 廠商聯絡人 |  |
| 聯絡人電話 |  |
| 備註 |  |
| 一、作業安全注意事項 |
| 1. 各項醫療儀器維護保養作業，應依原廠手冊規定的作業程序處理。
2. 執行各項維護工作應時應落實感染控制措施。
3. 清潔設備前請確定設備已關機並自電源插座拔除電源線。
4. 清潔設備時避免液體滲入儀器內部以致故障或引起火花。
5. 清潔或消毒劑應參考原廠手冊建議，避免造成設備損壞。
6. 禁止使用插頭轉接頭及非院方供應的延長線。
7. 避免使用破損之插頭與插座，以防觸電受傷。
8. 保養時若發現異常應立即停用設備並通知工務室維修。
 |
| 二、保養所需工具 |
| 請列出保養所需工具(範例)清潔棉布、中性清潔劑 | 工具圖片(範例)SO餐廚用品系列-日本純棉布(白) – House D&amp;#39;Amour 酒精75%500ml,消毒酒精| 生鮮宅配,團購美食,海鮮宅配,美食宅配－全台最強|大口市集 |
| 三、保養標準流程 |
| 1.外觀清潔完整 | 說明步驟或圖片流程* 設備外部完整無破損
* 外觀清潔
* 財產標籤及序號標籤完整
 |
| 2.本體固定牢靠 | 說明步驟或圖片流程* 主機各部位安裝良好
* 穩固安裝於懸臂或推車
 |
| 3.基本功能測試 | 說明步驟或圖片流程、合格標準* 開關機正常
* 控制按鍵功能正常
* 訊號顯示正常
 |
| 4.電源線完整 | * 電源接頭完整
* 電源線無破損、無嚴重凹折
* 電源插座無破損，與電源接頭接合良好
 |
| 5.配件清點 | 說明步驟或圖片流程，若無此項目請註記。配件完整功能正常 |
| 6.警報功能測試 | 說明步驟或圖片流程，若無此項目請刪除本列。* 調高或調低警戒值，測試設備是否發出警示
* 警示音量是否適當
 |
| 四、備註 |
|  |