表三

母性健康保護風險危害分級參考表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 風險等級  危害項目 | 第一級管理 | 第二級管理 | 第三級管理 |
| 噪音 | TWA＜80分貝 | TWA80~85分貝 | TWA≧80分貝 |
| 游離輻射 | 依照「游離輻射防護安全標準」之規定辦理 | | |
| 鉛作業 | 血中鉛濃度低於5 μg/dl 者 | 血中鉛濃度在5 μg/dl 以上未達10 μg/dl | 血中鉛濃度在10 μg/dl 以上者或空氣中鉛及其化合物濃度超過0.025mg/m3 |
| 危害性化學品 | - | 暴露於具生殖毒性物質、生殖細胞致突變性物質或其他對哺乳功能有不良影響之化學品 | 暴露於屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級之化學品 |
| 作業場所空氣中暴露濃度低於容許暴露標準10分之1 | 作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準10分之1以上未達2分之1 | 作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準2分之1以上 |
| 處理危害性化學品，其工作場所空氣中危害性化學品濃度，超過表定規定值者 | - | - | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 濃度  有害物 | 規定值 | | | ppm | mg/m3 | | 二硫化碳 | 5 | 15.5 | | 三氯乙烯 | 25 | 134.5 | | 環氧乙烷 | 0.5 | 0.9 | | 丙烯醯胺 |  | 0.015 | | 次乙亞胺 | 0.25 | 0.44 | | 砷及其化合物 |  | 0.005 | | 汞及其無機化合物 |  | 0.025 | | 註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級。 | | | |
| 微生物 | - | 1. 暴露於德國麻疹、B 型肝炎或水痘感染之作業，但已具免疫力。 2. 暴露於B 型肝炎、C 型肝炎或人類免疫缺乏病毒感染風險之作業，但無從事會有血/體液風險感染之工作。 3. 暴露於肺結核感染風險之作業，經醫師評估可能影響母體、胎兒或嬰兒健康。 | 1. 暴露於弓形蟲感染之作業。 2. 暴露於德國麻疹感染之作業，且無免疫力者。 3. 暴露於B型肝炎、C型肝炎或人類免疫缺乏病毒感染之作業，且從事會有血液或體液風險感染之工作。 4. 暴露於水痘感染之作業，且無免疫力者。 5. 暴露於肺結核感染之作業，經醫師評估有危害母體、胎兒或嬰兒健康者。 |
| 以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物 | - | 以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物，，經醫師評估可能影響母體、胎兒或嬰兒健康者。 | 以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物，經醫師評估有危害母體、胎兒或嬰兒健康者。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 風險等級  危害項目 | 第一級管理 | 第二級管理 | 第三級管理 |
| 一定重量以上重物處理工作 | - | - | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重量  作業別 | 規定值（公斤） | | | | 妊娠中 | 分娩未滿六個月者 | 分娩滿六個月但未滿一年者 | | 斷續性作業 | 10 | 15 | 30 | | 持續性作業 | 6 | 10 | 20 | | 註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級 | | | | |
| 職安法第30條第1項第5款至第14款或第2項第3款至第5款之危險性或有害性工作 | - | - | 從事「妊娠與分娩後女性及未滿18歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準」之附表二或附表三所列項目；經採取母性健康保護措施者，可改列第二級。 |

※僅列舉部分危害項目提供區分風險等級建議參考，實務上仍應依個案之實際評估結果為主